


T2（4a）




（4b）如图，T≈15ms，则频率ν≈66.67Hz




（5a）





（5b）幅频响应最大时对应的频率约为63Hz


T3（4）



（5）





（6）